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[bookmark: _GoBack]ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Вузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
чемпионатного цикла 2022
компетенции
«Управление локомотивом»




Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2
2.	Общее время на выполнение задания:	2
3.	Задание для конкурса	2
4.	Модули задания и необходимое время	2
5.	Критерии оценки.	17
6.	Приложения к заданию.	17
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1. [bookmark: _Toc379539623][bookmark: _Toc66870131]Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс
2. [bookmark: _Toc66870132]Общее время на выполнение задания: 4 ч.

3. [bookmark: _Toc379539624][bookmark: _Toc66870133]Задание для конкурса 
Содержанием конкурсного задания являются практические работы: по решению «кейсов», приемке и эксплуатации механического оборудования подвижного состава, управление грузовым и пассажирским поездами на тренажерных комплексах, приемка и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава, а также задание по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Участники получают исходные данные для выполнения конкурсного задания, которое  имеет несколько самостоятельных модулей выполняемых последовательно.
Конкурс, включает в себя практические задания: решение «кейса» по различным ситуационным задачам, связанным с работой машиниста локомотива, ведение грузового и пассажирского поездов по участку железной дороги, приемку колесной пары локомотива, приемку и эксплуатацию тормозного оборудования подвижного состава на стенде, демонстрацию навыков по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при помощи робота-тренажера.  
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения работ. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Конкурсное задание должно выполняться модулями в зависимости от результатов жеребьевки.  Оценка выполнения конкурсного задания также происходит от модуля к модулю.
4. [bookmark: _Toc379539625][bookmark: _Toc66870134]Модули задания и необходимое время 
Таблица 1.
	Наименование модуля
	Соревновательный день 
	Время на задание

	A
	Кейс по решению ситуационных задач
	С1
	
0,5

	B
	Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе)
	С1
	1

	C
	Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе)
	С1
	1

	D
	Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования
	С1
	0,5

	E
	Приемка и эксплуатация подвижного состава
	С1
	0,5

	F
	Охрана труда
	С1
	0,5



[bookmark: _Toc379539626][bookmark: _Toc66870135]Модуль A Кейс по решению ситуационных задач 
Участник должен найти правильное решение, согласно действующих инструкций на приведенные ситуационные задачи. 
Участнику выдается кейс с набором ситуационных задач
Участнику необходимо ознакомится с бланком задания, оценить поставленные перед ним ситуационные задачи.
· Описать в развернутой форме ответ на ситуационные задачи.
· По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам
Выполнение модуля начинается согласно SMP плана. Участник знакомится с заданием и по готовности начинает его выполнять. После окончания выполнения модуля участник должен понять руку и сообщить о завершении экспертам.









Ситуационная задача № 1
При следовании по участку с грузовым поездом вы выявили падение давление в ТМ в связи с саморасцепом поезда, ваши действия:
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Ситуационная задача № 2
При следовании с  электропоездом вы получили сообщение о проезде людей на внешних частях поезда, ваши действия:
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.

[image: ]Ситуационная задача № 3
При следовании с  электропоездом вы получили сообщение о проезде людей на крыше поезда, ваши действия:


Ситуационная задача № 4
При проведении опробования тормозов в пути следования, вы не получили должного тормозного эффекта, ваши действия:
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Ситуационная задача № 5
При следовании по участку вы выявили сход подвижного состава, ваши действия:
[image: ]

Ситуационная задача № 6
При следовании по перегону вы выявили пожар в составе поезда, ваши действия:
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Ситуационная задача № 7
При следовании по перегону вы выявили пожар в локомотиве, ваши действия:
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Ситуационная задача № 8 
При следовании по перегону вы выявили пожар в электропоезде, ваши действия:
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Ситуационная задача № 9
При подходе к железнодорожной станции (искусственному сооружению), перед которыми установлено УКСПС, произошло переключение входного (проходного) светофора с разрешающего на запрещающее показание, предупредительного светофора на более запрещающее показание, включение заградительного светофора, или при получении информации о срабатывании УКСПС от речевого информатора, ДСП (ДНЦ) по поездной радиосвязи. Что обязаны сделать машинист и помощник машиниста:

[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\УКСПС.JPG]







Ситуационная задача № 10
[image: ]Вы - работник локомотивной бригады пассажирского или грузового поезда, вынужденно остановившегося на перегоне по причине схода с рельсов ,столкновения, развалившегося груза и т.п. Ваша задача - написать недостающие размеры ограждения на рисунке А и Б на перегоне помощником машиниста и проводником последнего вагона так, как прописано в п.48 приложения 7 ПТЭ ( рисунок 110 и 111 ).
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Модуль «B»  Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе)
Участник должен выполнить: 
Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами
В 1. Привести локомотив в рабочее состояние
Участнику при выполнении задания необходимо:
   выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза) 
В 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами
Участнику при выполнении задания необходимо:
· проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку
· проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)
· выполнить сокращенное опробование тормозов согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151
· подавать установленные звуковые сигналы
В 3. Регламент переговоров
Участнику при выполнении задания необходимо:
· перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»
· проверить целостность ТМ
· выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне
В 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов
· Уложиться в отведенное время выполнения задания
В 5. Управление локомотивом
Участнику при выполнении задания необходимо:
· В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования
В 6. Управление тормозами поезда
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151
В 7. Проверка действия тормозов в пути следования
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 40-60км/ч и руководствуясь требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.
В 8. Эксплуатация приборов безопасности 
Участнику при выполнении задания необходимо:
·  Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»
В 9. Действия в нештатных ситуациях
Участнику при выполнении задания необходимо:
· В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.
Модуль «С»  Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе)
Участник должен выполнить: 
Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами
C 1. Привести локомотив в рабочее состояние
Участнику при выполнении задания необходимо:
· выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза) 
C 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами
Участнику при выполнении задания необходимо:
· проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку
· проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)
· выполнить сокращенное опробование тормозов согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151
· подавать установленные звуковые сигналы
C 3. Регламент переговоров
Участнику при выполнении задания необходимо:
· перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»
· проверить целостность ТМ
· выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне
C 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов
· Уложиться в отведенное время выполнения задания
C 5. Управление локомотивом
Участнику при выполнении задания необходимо:
· В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования
C 6. Управление тормозами поезда
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151
C 7. Проверка действия тормозов в пути следования
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 40-60км/ч и руководствуясь требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.
C 8. Эксплуатация приборов безопасности 
Участнику при выполнении задания необходимо:
·  Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»
C 9. Действия в нештатных ситуациях
Участнику при выполнении задания необходимо:
· В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

Модуль «D» Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования
Участник должен выполнить:
D1. Проверки тормозного оборудования
Участнику при выполнении задания необходимо:
· Выполнить проверку тормозного оборудования согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151. 
· Заполнить акт проверки тормозного оборудования

	Название проверки 
	Фактическое значение
	Допустимая норма

	Проверка плотности тормозной сети 
	
	

	Проверка плотность питательной сети
	
	

	Проверка времени ликвидации сверхзарядного давления краном машиниста
	
	

	Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста
	
	

	Проверка работы вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах
	

	

	Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста
	
	

	Проверка отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах
	
	

	Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство
	
	

	Провекра проходимости воздуха через кран машиниста
	
	

	Провекра работы крана машиниста в III положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм
	
	

	Проверка работы крана машиниста в поездном положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм
	
	

	Проверка работы воздухораспределителей при ступени торможения
	
	

	Проверка работы датчика контроля состояния тормозной магистрали
	
	



Модуль «E» Приемка и эксплуатация подвижного состава
Участнику при выполнении задания необходимо:
· выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм  ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016
· заполнить акт проверки колесной пары.

	Неисправности колесной пары
	Фактическое значение
	Браковочная норма
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 Модуль «F» Охрана труда
     F 1. Оказание первой доврачебной помощи
Участнику при выполнении задания необходимо:
Продемонстрировать приемы первой помощи используя робот-тренажер по ситуационной задаче согласно распоряжению ОАО РЖД 1824р от 21.08.2019: 
· при поражении током
· при закрытом переломе нижней конечности
· при артериальном кровотечении 


5. Критерии оценки.
Таблица 2.

	Критерий
	Баллы

	
	Судейские аспекты
	Объективные аспекты
	Всего

	A
	Кейс по решению ситуационных задач
	0
	13
	13

	B
	Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе)
	0
	26
	26

	C
	Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе)
	0
	26
	26

	D
	Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования
	0
	18
	18

	E
	Приемка и эксплуатация подвижного состава
	0
	10
	10

	F
	Охрана труда
	0
	7
	7

	Всего
	0
	100
	100
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