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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. [image: C:\Users\A.Platko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\техописание1.jpg]Формы участия в конкурсе
2. Общее время на выполнение задания
3. Задание для конкурса
4. Модули задания и необходимое время
5. Критерии оценки
6. Приложения к Конкурсному заданию













[bookmark: _Toc379539623]1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. При выполнении равнозначных заданий конкурсанты дублируют и дополняют друг друга.  Возраст конкурсантов должен быть более 18 лет в год проведения Чемпионата.

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 16ч.


[bookmark: _Toc379539624]3.  ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются работы по  обслуживанию железнодорожного пути (Модуль «А», Модуль «B», Модуль «C», Модуль «D»,  Модуль «Е»).
Модули «А», «B», «C», «D», «Е»  являются обязательными для проведения корпоративных чемпионатов.
Модуль «A» -  Контроль пути и стрелочных переводов с заполнением соответствующей технической документации.
Модуль «B» - Приведение в соответствие с техническими требованиями элементов стрелочных переводов
Модуль «С» - Приведение в соответствие с техническими требованиями скреплений и их элементов.
Модуль «D» -  Приведение в соответствие с техническими требованиями изолирующих стыков.
Модуль «Е» - Выполнение работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути.
 
4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1.

Таблица 1.
	Наименование модуля
	Соревновательный день (С1,С2,С3)
	Время на задание

	А
	Контроль пути и стрелочных переводов с заполнением соответствующей технической документации.
	С1
	3 час.

	B
	Приведение в соответствие с техническими требованиями элементов стрелочных переводов
	С2
	4 час.

	C
	Приведение в соответствие с техническими требованиями скреплений и их элементов.
	С1
	2 час.

	D
	Приведение в соответствие с техническими требованиями изолирующих стыков.
	С3
	2 час

	E
	Выполнение работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути
	С3
	5 час






МОДУЛЬ «А»: КОНТРОЛЬ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Произвести контроль железнодорожного пути и стрелочного перевода и грамотно документально оформить полученные результаты.

Алгоритм действий:
1. Выполнить подготовительные операции
2. Взять необходимые документы
3. Взять соответствующие средства контроля
4. Выйти на полигон.
5. Произвести измерения.
6. Заполнить книги записи результатов контроля в соответствии с видом контроля
7. Проверить результаты работы
8. Сдать результаты эксперту
Особенности выполнения задания
Формирование плана работы в ЕК АСУИ.
Создание рабочего задания в ЕК АСУИ.
Проверка средств контроля.
Проведение работ по контролю пути и стрелочных переводов с выявлением всех имеющихся отступлений.
Контроль производить в соответствии с технологией.
Оформление результатов контроля в ЕК АСУИ.
Возможные ошибки
Некорректное проведение контроля
Пропуск промеров зазоров, износов по контрольным меткам.
Не полное выявление имеющихся неисправностей.
Неправильное оформление результатов проверки, в том числе в ЕК АСУИ.


МОДУЛЬ «В»: ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЭЛЕМЕНТОВ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

	На основании данных осмотра произвести планирование работ и выполнить работы по приведению в соответствие с техническими требованиями элементов стрелочных переводов.

Алгоритм действий:
1. Выполнить подготовительные операции
2. Взять необходимые документы
3. Взять соответствующие инструменты и оборудование
4. Выйти на полигон.
5. В соответствии с технологической последовательностью выполнить запланированные работы
6. Проверить результаты работы.
7. Сдать результаты эксперту
Особенности выполнения задания
Формирование плана работы в ЕК АСУИ.
Создание рабочего задания в ЕК АСУИ.
Проверка инструментов и оборудования.
Обеспечение безопасности производства работ.	
Возможные ошибки:
Некорректное оформление рабочего задания
Некорректное проведение промеров по контрольным сечениям;
Неправильный выбор инструмента;
Отсутствие необходимых промеров;
Не полное выявление имеющихся неисправностей.
Несоблюдение последовательности операций.

МОДУЛЬ «С»: ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СКРЕПЛЕНИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Осуществить работы по приведению в соответствие с техническими требованиями скреплений и их элементов (разборка, сборка, замена и обслуживание стыковых и промежуточных скреплений железнодорожного пути).

Алгоритм действий:
1.Выполнить подготовительные операции
2.Взять необходимый инструмент 
3.Выйти на полигон
4.   Произвести необходимые работы.
7. Проверить результат работы.
8. Оформить документы. 
Особенности выполнения задания. 
Формирование плана работы в ЕК АСУИ.
Создание рабочего задания в ЕК АСУИ.
Выбор необходимого путевого инструмента.
Выполнение работ.
Выполнять работы следует в соответствии с технологией.
Оформление работ в ЕК АСУИ.
Возможные ошибки
Работы выполнены с нарушением методики производства работ
Не выполнены сопутствующие работы.
МОДУЛЬ «D»: ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ.

Произвести работы по приведению в соответствие с техническими требованиями изолирующих стыков.

Алгоритм действий:
1. Взять необходимый инструмент
2. Выйти на полигон.
3. Обеспечить безопасность производства работ.
4. Выполнить работы
5. Проверить результаты работы
6. Отчитаться, о завершении работ, эксперту.
Особенности выполнения задания. 
Выполнение работ в соответствии с технологической картой.
Обеспечение безопасности производства работ в соответствии с местными условиями.
Возможные ошибки.
Нарушения требований техники безопасности.
Установка нестандартных элементов изолирующего стыка
Несоблюдение последовательности операций.
Использование несоответствующего инструмента.

МОДУЛЬ «Е»: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ.

Выполнить работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути.

Алгоритм действий:
1. Взять необходимый инструмент
2. Выйти на полигон.
3. Обеспечить безопасность производства работ.
4. Выполнить работы
5. Проверить результаты работы
6. Отчитаться, о завершении работ, эксперту.
Особенности выполнения задания. 
Выполнение проведение работ в соответствии с технологической картой
Обеспечение безопасности производства работ в соответствии с местными условиями.
Возможные ошибки.
Неправильный выбор инструмента.
Не промер геометрии рельсовой колеи после завершения работ
Не убраны старые материалы на месте производства работ


5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

	Критерий
	Баллы

	
	Субъективная оценка
	Объективная оценка
	Общая оценка

	A
	Контроль пути и стрелочных переводов с заполнением соответствующей технической документации.
	0
	19,0
	19,0

	B
	Приведение в соответствие с техническими требованиями элементов стрелочных переводов
	0
	16,5
	16,5

	С
	Приведение в соответствие с техническими требованиями скреплений и их элементов.
	0
	16,5
	16,5

	D
	Приведение в соответствие с техническими требованиями изолирующих стыков.
	0
	13,5
	13,5

	E
	Выполнение работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути
	0
	34,5
	34,5

	Итого 
	0
	100
	100



6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ
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