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ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ЧЕМПИОНАТА
чемпионатного цикла 2021 г.
компетенции
«Эксплуатация пассажирской инфраструктуры»
Для основной возрастной категории
18-49 лет



Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2
2.	Общее время на выполнение задания:	2
3.	Задание для конкурса	2
4.	Модули задания и необходимое время	2
5.	Критерии оценки.	3
6.	Приложения к заданию.	4
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1. [bookmark: _Toc379539623][bookmark: _Toc66870131]Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

2. [bookmark: _Toc66870132]Общее время на выполнение задания: 5 ч.

3. [bookmark: _Toc379539624][bookmark: _Toc66870133]Задание для конкурса 
Содержанием конкурсного задания являются применение навыков управления процессами в различных сферах деятельности руководителя пассажирского комплекса. Участники соревнований получают инструкции в начале каждого модуля. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно и параллельно. Модули друг с другом не связаны.
Конкурс включает в себя демонстрацию умений и навыков, используемых в повседневной работе, умение решать сложные задачи, а также достигать результат.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. 


4. [bookmark: _Toc379539625][bookmark: _Toc66870134]Модули задания и необходимое время 
Таблица 1.
	Наименование модуля
	Соревновательный день (С1, С2, С3)
	Время на задание

	A
	Взаимодействие со сторонними организациями
	С1 10.00-10.30
	30 минут (общ)

	B
	Осмотр пассажирской инфраструктуры
	С1 11.00-12.00
	1 час (общ)

	C
	Организация безопасного производственного процесса
	С2 10.00-11.00
	1 час (общ)

	D
	Допуск на инфраструктуру
	С2 13.00-13.30
	30 минут (общ)

	E
	Переустройство нового остановочного пункта
	С3 10.00-12.00
	2 часа (общ)



[bookmark: _Toc379539626]Модуль A: Взаимодействие со сторонними организациями.
Участнику необходимо посредством имеющихся знаний и навыков понять неисправность оборудования, информационного табло, на пассажирской платформе, найти решение и восстановить его работоспособность, в соответствии с описанной ситуацией:
«Вы работаете начальником участка пассажирских обустройств. Во время очередного осмотра пригородной инфраструктуры, выявлен факт неисправности информационного табло. Ваша задача, опираясь на свои знания и умения, принять меры и восстановить работоспособность оборудования. Найти выход из сложившейся ситуации».

Модуль B: Осмотр пассажирской инфраструктуры.
Участнику необходимо провести осмотр пассажирской инфраструктуры (высокая береговая пассажирская платформа с навесом, МАФ и визуализацией), выявить отклонения/замечания от нормативного состояния обустройств, а также выполнить замер габарита пассажирской платформы и навеса, внести показания в лист соответствий (Приложение 1).

Модуль C: Организация безопасного производственного процесса.
Участнику необходимо, имея исходные данные, организовать безопасное выполнение работ по смене аварийной плиты на пассажирской платформе, расположенной на однопутном электрифицированном участке.
Необходимо:
сформировать аварийно-ремонтную бригаду;
подготовить необходимый комплект документов, в части полноты наличия и корректности оформления;
определить потребность в автотранспорте и спецтехнике;
Организовать проведение работ по строповке и подъему плиты перекрытия с опорных блоков, укладку на подготовленную площадку, после чего подъем другой плиты и опускание на опорные блоки.

Модуль D: Допуск на инфраструктуру.
Участнику необходимо выполнить проверку и оценить возможность допуска на инфраструктуру подрядных организаций, используя подготовленные комплекты документов.
Исходные данные.
Вам предоставляются комплекты разрешительных документов (акты-допуски, наряд-допуски, ППР и пр.) и предлагается выполнить проверку этих документов для оценки возможности допуска на инфраструктуру для начала производства работ.
При проверке комплектов документов учесть:
полноту предоставленной информации;
ошибки в оформлении документов;
технологию производства работ.
По итогам рассмотрения предложенного комплекта документов необходимо вынести решение о возможности допуска подрядной организации на инфраструктуру, поставив подпись на листе согласования проекта производства работ.

Модуль E: Переустройство остановочного пункта.
Используя предоставленную перед началом проведения модуля схему железнодорожного участка с прилегающей территорией на бумажном носителе, а также исходные данные, сформировать предложения по переустройству остановочного пункта:
Предложить на бумажном носителе, выданном перед началом модуля, оптимальное размещение пассажирских платформ и их количество, а также необходимость пассажирского здания, павильона, исходя из условий (местность, пассажиропоток и т.д.);
распределить пассажиропотоки, с учетом установки навигации.
Типовой план остановочного пункта представлен в приложении 2.
План анализируемого остановочного пункта предоставляется конкурсантам непосредственно перед началом задания.

5. [bookmark: _Toc66870135]Критерии оценки.
	Модули
	Баллы

	
	Мнение судей
	Измеримая
	Всего

	A
	Взаимодействие со сторонними организациями
	2
	15
	17

	B
	Осмотр пассажирской инфраструктуры
	0
	25
	25

	C
	Организация безопасного производственного процесса
	0
	33
	33

	D
	Допуск на инфраструктуру
	2
	12
	14

	E
	Переустройство нового остановочного пункта
	0
	11
	11

	Всего
	4
	96
	100





6. [bookmark: _Toc66870136]Приложения к заданию.
Приложение 1.
Акт
контрольных промеров габаритного состояния сооружений и устройств (низкая платформа)

	№ п/п
	Наименование объекта
	№ пути
	Сторона от оси пути по счету километров
	Фактическое расстояние от оси пути, мм
	Высота сооружения, мм
	Эксплуатационная норма, мм
	Прямая
R-кривой (м)
	Возвышение наружного рельса, h
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	внешнего пути, мм
	внутреннего пути, мм
	

	1
	Платформа Х
	5
	справа
	
	
	
	
	
	
	



Акт
контрольных промеров габаритного состояния сооружений и устройств (высокая платформа)

	№ п/п
	Наименование объекта
	№ пути
	Сторона от оси пути по счету километров
	Фактическое расстояние от оси пути, мм
	Высота сооружения, мм
	Эксплуатационная норма, мм
	Прямая
R-кривой (м)
	Возвышение наружного рельса, h
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	внешнего пути, мм
	внутреннего пути, мм
	

	1
	Платформа У
	7
	справа
	
	
	
	
	
	
	



Заключение о соответствии 
Высокая платформа соответствует/не соответствует требованиям ПТЭ (если не соответствует, указать по какому параметру и отклонение)

Высокая платформа соответствует/не соответствует требованиям габарита С (если не соответствует, указать по какому параметру и отклонение)

Низкая платформа соответствует/не соответствует требованиям ПТЭ (если не соответствует, указать по какому параметру и отклонение)

Низкая платформа соответствует/не соответствует требованиям габарита С (если не соответствует, указать по какому параметру и отклонение)


Приложение 2.
Пример исходных данных для Модуля E. 
Типовой план остановочного пункта
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	Copyright © «Ворлдскиллс Россия» (Содержание пассажирской инфраструктуры)	2
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