[image: C:\Users\A.Platko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lands(red).png]
[image: ]




ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА
[bookmark: _GoBack]чемпионатного цикла 2022 г.
компетенции
«ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ»
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
17-35 ЛЕТ



Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2
2.	Общее время на выполнение задания:	2
3.	Задание для конкурса	2
4.	Модули задания и необходимое время	2
5.	Критерии оценки.	3
6.	Приложения к заданию.	4
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1. [bookmark: _Toc379539623][bookmark: _Toc66870131]Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс
2. [bookmark: _Toc66870132]Общее время на выполнение задания:16 ч.
3. [bookmark: _Toc379539624][bookmark: _Toc66870133]Задание для конкурса
Содержанием конкурсного задания являются работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и устранению отказов устройств и систем СЦБ и ЖАТ. Участники соревнований получают задание с необходимой сопроводительной документацией. Конкурсное задание должно выполняться помодульно в утвержденном порядке.
Конкурс включает в себя работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и устранению отказов устройств и систем СЦБ и ЖАТ.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится по результатам выполнения каждого модуля конкурсного задания, а в отношении соблюдения правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, технологии выполнения работ – в процессе выполнения конкурсного задания. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, то по решению экспертной группы он может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри в день С-2, но не более, чем на 30%.

4. [bookmark: _Toc379539625][bookmark: _Toc66870134]Модули задания и необходимое время
Таблица 1.
	Наименование модуля
	Соревновательный день (С1, С2, С3)
	Время на задание

	A
	Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях
	С1 
	2

	B
	Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы
	С1 

	6

	C
	Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ
	С2
	2

	D
	Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ
	С2
	6



Модуль A: Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях
Алгоритм работы: Участнику необходимо в заданном оборудовании (схема рельсовой цепи / схема управления светофором / схема управления одиночной стрелкой) с использованием измерительных приборов, инструментов, комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП) произвести поиск и устранение отказов, соблюдая утвержденную методику и алгоритм поиска и устранения неисправностей в устройствах СЦБ, правила техники безопасности и охраны труда, утвержденный регламент переговоров. Заполнить необходимый комплект технической и нормативной документации (ДУ-46 (Приложение 2), ШУ-2 (Приложение 1), ШУ-64 (Приложение 3), ШУ-61 (Приложение 4), Журнал целевого инструктажа (Приложение 5)). 
Алгоритм поиска отказов представить в письменном виде.
При условном поражении электрическим током во время устранения неисправности оказать первую помощь пострадавшему.
Форма проверки – результаты выполнения задания проверяются в процессе работы в части соблюдения установленного алгоритма поиска и устранения неисправностей, а также по окончании работ в части достижения и документального оформления конечного результата.

Модуль B: Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы.
Алгоритм работы: с помощью графического редактора вычертить представленную в задании принципиальную схему, добавить необходимые обозначения для дальнейшей разработки монтажной схемы устройства СЦБ.
Составить монтажную схему устройства СЦБ (схема управления реле) с использованием необходимого программного обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и действующих инструкций по ведению технической документации.
Принципиальную и монтажную схемы представить в распечатанном виде.

Схема управления реле


Рисунок 1
В соответствии с выполненной схемой произвести монтаж, проверку и пуск электрической схемы. При необходимости произвести последующую отладку. 
Форма проверки – результаты выполнения задания проверяются по окончании работ.

Модуль С: Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ
Алгоритм работы: Согласно рабочему заданию и технолого-нормировочной карты (карты технологического процесса)участнику необходимо произвести разборку, ремонт, регулировку, сборку и контрольные испытания заданного прибора СЦБ и ЖАТ (реле типа НМШ). Заполнить необходимую нормативную и техническую документацию в бумажном виде (журнал проверки реле НМШ (АНШ) (Приложение 6)) и указав все выявленные недостатки, которые невозможно устранить.
Форма проверки – результаты выполнения задания проверяются в процессе работы в части соблюдения технолого-нормировочной карты (карты технологического процесса), а также по окончании работ в части достижения и документального оформления конечного результата.

Модуль D: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ.
Алгоритм работы: Участнику необходимо изготовить и произвести замену жгута коммутации стрелочного электропривода с последующей внутренней проверкой стрелочного электропривода в соответствии с технолого-нормировочной картой (картой технологического процесса), соблюдая правила техники безопасности и охраны труда, требования инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, утвержденный регламент переговоров.
Заполнить необходимый комплект технической и нормативной документации(ДУ-46 (Приложение 2), ШУ-2 (Приложение 1)).
Форма проверки – результаты выполнения задания проверяются в процессе работы в части соблюдения технолого-нормировочной карты (карты технологического процесса), а также по окончании работ в части достижения и документального оформления конечного результата.




5. [bookmark: _Toc379539626][bookmark: _Toc66870135]Критерии оценки.
Таблица 2.
	Критерий
	Баллы

	
	Судейские аспекты
	Объективная оценка
	Общая оценка

	A
	Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях
	
	26
	26

	B
	Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы
	
	26
	26

	C
	Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ
	
	23
	23

	D
	Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ
	
	25
	25

	Итого
	
	100
	100





6. [bookmark: _Toc66870136]Приложения к заданию.
Приложение 1
[image: ]

Приложение 2
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Приложение 3
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8. 

Приложение 4
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9. 

Приложение 5
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Приложение 6
11. Журнал проверки реле НМШ(АНШ)
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